DCF77-Funkempfangsantenne (IP 68) 

für PEWETA Hauptuhren der Typreihen 920 und 921Empfängt das Zeitzeichensignal DCF77 in einem Radius von ca. 1.500 - 2.000 km (abhängig von Sendeleistung und atmosphärischen Bedingungen) um Frankfurt/Main und sendet die Zeit- und Datuminformationen kabelgebunden an die PEWETA Hauptuhr. Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP 68) für Innen-/Außenmontage, (BHT): ca. 100 x 65 x 37 mm, mit Befestigungsvorrichtung aus Edelstahl. Lieferung inkl. 5 m Anschlusskabel (LIYCY 4 x 0,25 mm²), verlängerbar bis 100 m.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 03.925.111

Einheit: ST