Datenschnittstelle RS485

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980
Standardschnittstelle EIA RS485/422 für die Asynchron-Kommunikation mit PC´s, EDV und Digitaluhren. Programmierbarer Baudratengenerator für Steuerungen bis 38400 Bit/Sek. 2- oder 4-Draht Anschluss, galvanisch isoliert. Optische Anzeige auf der Frontplatte mit LED´s für Transmit Data (TD), Receive Data (RD) und RTS.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 04.980.912

Einheit: ST