PEWETA Hauptuhr Typreihe 921, 

Kunststoffgehäuse für Wandmontage a. P.Gesamtausgangsleistung 1 A bei 24 V Linienspannung. Impulsmodus frei programmierbar als Minutenimpuls, Sekundenimpuls oder DCFport24 Telegramm. Steuert bis zu 160 konventionelle Minutenimpuls-Nebenuhrwerke oder 50 PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhrwerke bei 24 V Linienspannung. Parallelbetrieb konventioneller Minutenimpuls-Nebenuhren und PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhren auf der gleichen Nebenuhrlinie ist möglich. Alle angeschlossenen Nebenuhren werden bei Stromwiederkehr nach einem Stromausfall automatisch auf die aktuelle Uhrzeit gestellt. Spannungs- und Stromüberwachung der Nebenuhrlinien mit Alarmmeldung bei Störungen durch rote Alarm LED und durch Anzeige im Display sowie Meldungen über SYSLOG (Netzwerk). Frei konfigurierbare und 16 vorprogrammierte Zeitzonen für Weltzeituhrenanlagen. Sommer-/Winterzeitumstellung vorprogrammierbar oder vollautomatisch mit absetzbarer Funkempfangsantenne (Zubehör) per Funkführung über DCF77 oder GNSS (GPS-GLONASS-GALILEO). Ein temperaturkompensierter Quarzoszillator (TCXO) gewährleistet eine Gangabweichung von weniger als 0,1 Sek./24 Std. im Freilauf. Einfachste Inbetriebnahme durch Klartext-Bedienerführung im LCD-Display oder Webbrowser. Ethernet 10/100 Mbit/RJ45: HTTP, NTP, (S)NTP, DHCP, SYSLOG, SNMP. Hauptuhr als NTP-Server (Option), zur Synchronisation von NTP-Systemuhren, Servern, PCs, Druckern, Switchen etc. USB Schnittstelle für Software-Updates. Stabiles Kunststoffgehäuse für Wandmontage, BHT ca. 236 x 239 x 85 mm. Betriebsspannung 110-240 VAC/50-60 Hz.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.921.020

Einheit: ST