Impulsverstärker als Einschubkassette 19",  

("Booster"), Linienspannung 24 V, Impulsverstärker zur Erweiterung von Zeitdienstanlagen, 2 Linienausgänge, kurzschlußfest. Gesamtausgangsleistung 3 A (pro Linienausgang 1,5 A), Linienspannung 24 V, Impulsmodi frei wählbar als polwechselnder Minuten- oder Sekundenimpuls bzw. DCFport24 Telegramm. Steuert bis zu 500 (250 pro Linienausgang) konventionelle Minutenimpuls-Nebenuhrwerke oder 250 (125 pro Linienausgang) PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhrwerke. Integrierter Impulsspeicher mit Nachlaufeinrichtung für alle angeschlossenen Nebenuhren. Metallgehäuse als Einschubkassette für den Einbau in 19" Baugruppenträger, B 213 (42 TE) x H 128 (3 HE) x T 230 mm. (Baugruppenträger ist Zubehör). Betriebsspannung 230 V AC.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.930.224

Einheit: ST