NTP Zeit-Server PRO mit DCF77-Antenne, 

Ein-/Ausgänge: <br/>-	2 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit)<br/>-	1 x RS232-Schnittstelle, frontseitig, 9pol. D-Sub Stecker zum Anschluss eines VT100 Terminals <br/>-	2 x RS232-Schnittstelle, rückseitig, autark, 9pol. D-Sub Buchse <br/>-	1 x USB (Rev. 1.1) Anschluss, frontseitig, zum Einspielen von Software-Updates und zum Sichern und Wiederherstellen <br/>  von Konfigurationen <br/>-	1 x Sekundenimpulseingang, TTL oder RS232 Pegel (auf Ref Clock 0 Buchse oder über BNC Buchse)<br/>-	1 Stück Normalfrequenz 10 MHz, TTL an 50 Ohm, BNC-Buchse<br/>-	1 Stück Störmelde-Relaisausgang, Wechselkontakt, 3pol.DFK<br/><br/>Leistungsmerkmale:<br/>-	3 Status LEDs, frontseitig, für Referenzzeit (hier: DCF77), Zeitservice (NTP) und Netzwerkstatus<br/>-	1 rote Alarm-LED, frontseitig, zur Anzeige von Störungen (konfigurierbar)  <br/>-	LCD-Display, 40 Zeichen x 2 Zeilen <br/>-	Einplatinenrechner im Europakarten-Format, Linux Betriebssystem, NTPv4, SNTP, symmetric Keys, Autokey, Broadcast, <br/>  SNMPv1,2,3, SNMP Trap, SSH2, IPv6, DHCP, HTTP(S), eMail, FTP, Telnet, Syslog <br/>-	Integriertes Netzteil 85-264 VAC/50-60 Hz.<br/>-	19" Multipac-Gehäuse, Abmessung 1HE, 84TE (slimline), BHT: ca. 482 x 43 x 288 mm<br/>-	Wetterfeste DCF77-Antenne im Kunststoffgehäuse (IP 56), Befestigungsmaterial und 10 m Antennenkabel im <br/>  Lieferumfang enthalten (Antenne absetzbar bis 300 m mit Standardkabel RG58).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.960.120

Einheit: ST