NTP Zeit-Server PRO mit GPS-Antenne,  

Ein-/Ausgänge: - 2 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit) - 1 x RS232-Schnittstelle, frontseitig, 9pol. D-Sub Stecker zum Anschluss eines VT100 Terminals - 2 x RS232-Schnittstellen, rückseitig, autark, 9pol. D-Sub Buchse - 1 x USB (Rev. 1.1) Anschluss, frontseitig, zum Einspielen von Software-Updates und zum Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen - 1 x Sekundenimpulseingang, TTL oder RS232 Pegel (auf Ref Clock 0 Buchse oder über BNC Buchse) - 1 Stück Normalfrequenz 10 MHz, TTL an 50 Ohm, BNC-Buchse - 1 Stück Störmelde-Relaisausgang, Wechselkontakt, 3pol.DFK Leistungsmerkmale: - 3 Status LEDs, frontseitig, für Referenzzeit (hier: GPS), Zeitservice (NTP) und Netzwerkstatus - 1 rote Alarm-LED, frontseitig, zur Anzeige von Störungen (konfigurierbar) - LCD-Display, 40 Zeichen x 2 Zeilen - Einplatinenrechner im Europakarten-Format, Linux Betriebssystem, NTPv4, SNTP, symmetric Keys, Autokey, Broadcast, SNMPv1,2,3, SNMP Trap, SSH2, IPv6, DHCP, HTTP(S), eMail, FTP, Telnet, Syslog - Integriertes Netzteil 85-264 VAC/50-60 Hz. - 19" Multipac-Gehäuse, Abmessung 1HE, 84TE (slimline), BHT: ca. 482 x 43 x 288 mm - Wetterfeste GPS-Antennen-/Convertereinheit im Kunststoffgehäuse (IP 66), Befestigungsmaterial und 10 m Antennenkabel im Lieferumfang enthalten (Antenne absetzbar bis 300 m mit Standardkabel RG58).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.960.130

Einheit: ST