NTP Zeit-Server BASIC mit GPS-Antenne,  

Ein-/Ausgänge: - 1 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit) - 1 x RS232-Schnittstelle, rückseitig, 9pol. D-Sub Stecker zum Anschluss eines VT100 Terminals - 1 x USB (Rev. 1.1) Anschluss, rückseitig, zum Einspielen von Software-Updates und zum Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen Leistungsmerkmale: - 3 Status LEDs, frontseitig, für Referenzzeit (hier: GPS), Zeitservice (NTP) und Netzwerkstatus - 1 rote Alarm-LED, frontseitig, zur Anzeige von Störungen (konfigurierbar) - LCD-Display, 40 Zeichen x 2 Zeilen - Einplatinenrechner im Europakarten-Format, Linux Betriebssystem, NTPv4, SNTP, symmetric Keys, Autokey, Broadcast, SNMPv1,2,3, SNMP Trap, SSH2, IPv6, DHCP, HTTP(S), eMail, FTP, Telnet, Syslog - Integriertes Netzteil 100-240 VAC/50-60 Hz. - Metall-Desktop-Gehäuse, Abmessung 1HE, 63TE (slimline), BHT: ca. 335 x 43 x 250 mm, - Wetterfeste GPS-Antennen-/Konvertereinheit im Kunststoffgehäuse (IP 66), Befestigungsmaterial und 20 m Antennenkabel im Lieferumfang enthalten (Antenne absetzbar bis 300 m mit Standardkabel RG58).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.960.131

Einheit: ST