DCF77-Empfängermodul mit Antenne

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980
DCF77-Empfängermodul zur Synchronisation einer oder mehrerer Zeitbasismodule. Die Anzeige des Führungstaktes erfolgt durch eine Leuchtdiode. Lieferung inkl. abgesetzter DCF77-Funkempfangsantenne mit Befestigungsvorrichtung und 10 m Anschlusskabel. Schutzklasse IP 55 (für Innen- und Außenmontage).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.221

Einheit: ST