GPS-Empfängermodul mit Antenne 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980GPS-Empfängermodul zur Synchronisation einer oder mehrerer Zeitbasismodule. Die Anzeige des Führungstaktes erfolgt durch eine Leuchtdiode. Lieferung inkl. abgesetzter GPS-Empfangsantenne mit Befestigungsvorrichtung und 10 m Anschlusskabel. Schutzklasse IP 65 (für Innen- und Außenmontage).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.231

Einheit: ST