Linienmodul 24 V, 1 A 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Linienmodul zur Steuerung von analogen und digitalen Nebenuhren. Impulsspannung 24 V, max. Impulsstrom 1 A. Ausgang frei konfigurierbar als Minuten- oder Sekundenimpuls oder DCFport24-Impulstelegramm. Automatische Unter- und Überstromerkennung mit Abschaltfunktion bei Unter- bzw. Überspannung, frei parametrierbare Alarmgrenzen. Das Linienmodul wird vom übergeordnetem Zeitbasismodul gesteuert und übernimmt im Störungsfall vollautomatisch die Steuerung der Nebenuhrlinien ohne Zeitverlust. Die Programmierung und Bedienung erfolgt über das Zeitbasismodul bzw. direkt am Linienmodul. Mit 6-stelliger, digitaler Software-Kontrollnebenuhr. Statuserkennung über frontseitige LED´s.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.324

Einheit: ST