Netzteilmodul 230 VAC/24 VDC, 20 A

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980
Das Systemnetzteil dient zur Stromversorgung der kompletten Zeitdienstzentrale. Die Betriebsspannung beträgt 230 VAC, die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, 20 A Dauerlast. Das Netzteil ist geschützt gegen Kurzschluss und Überlast. 2 LED-Digitaldisplays zeigen Spannungs- und Stromwerte. Unterspannungsabschaltung mit programmierbarer Alarmschwelle. Statuserkennung  über frontseitige LED´s.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.620

Einheit: ST