Gleichstromwandlermodul DC/DC 24 V/8 V/ 2A 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Gleichstromwandler für den Betrieb der Zeitdienstzentrale über externe Gleichspannung 24 V. Totale Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Eingangsspannung geschützt gegen Verpolung und vorübergehende Netzfehler. Ausgänge geschützt gegen Kurzschluss.  (Die Anzahl benötigter Gleichstromwandler ist abhängig von der Anzahl eingesetzter Baugruppenmodule)

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.824

Einheit: ST