Außenuhr, rund, Gehäuse Ø 670 mm,  

Zifferblätter mit LED-Hinterleuchtung, Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hoch- lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 52.752.622-48

Einheit: ST