Außenuhr, quadratisch, Gehäuse 642 x 642 mm,  

Zifferblatt mit LED-Hinterleuchtung, Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hoch-lichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abm. 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 52.760.621-48

Einheit: ST