Außenuhr als Nebenuhr 12-60 V, 780 x 780 x 780 mm,  

hinterleuchtete Zifferblätter, DIN-Balkenziffern, Stabiler, vierseitiger Uhrenwürfel, witterungsbeständiges Metallgehäuse (Eloxalsilber E6/EV1), Schutzart IP 54 (EN 60529). Allseitig gerundete Aluminiumhohlkammerprofile (sauber auf Gehrung gearbeitet), inkl. Beleuchtungseinrichtung. Revisionstüren mit verdeckt liegenden Edelstahldrehbändern auf Vorreibern. Permanente Belüftung (verhindert Taubildung). Mastadapter (300 mm Länge) als Zubehör lieferbar. Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in witterungsbeständigen Spezialdichtungen. 4 quadratische Uhren, weiße hinterleuchtete Kunststoffzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Abm. 644 x 644 mm (Leuchtstofflampen, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE, Lieferung inkl. Leuchtmittel), Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 71.790.626

Einheit: ST