Analog-Einbauuhr mit LED-Digitalanzeige 

NTP client, NTP Synchronisation über LANAnalog-Einbauuhr für innen, mit digitaler Stoppuhranzeige bzw. Datumanzeige (Option), Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. LED-Digitalanzeige für Stoppuhrfunktion, 6-stellig, Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Die Bedienung der Stoppuhrfunktion erfolgt über eine separate Fernbedienung (Zubehör). Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung über 230 V AC oder 12 V DC (Option) sowie PoE (Power over Ethernet), entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.<br/>Lieferung inkl. Aluminium-Einbaurahmen zur Montage in konventionellen Mauerwerkwänden, Abmessungen (BHT): 301 x 387 x 78 mm. Die Einbautiefe mit Einbauuhr beträgt ca. 81 mm.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 91.480.320

Einheit: ST