LED-Digital-Einbau-Uhr für innen,  

NTP client, NTP Synchronisation über LAN, LED-Digital-Einbauuhr für innen, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 455 x 150 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). 6-stellige LED-Digitalanzeige von Stunde-, Minute und Sekunde, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 57 mm für Stunde, Minute und Sekunde. 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm). Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz bzw. 12 V DC/AC (Option). Datenspeicherung bei Netzausfall mehr als 100 Stunden.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 93.490.550

Einheit: ST