Datenschnittstelle RS232 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Standardschnittstelle EIA RS232 für die Asynchron-Kommunikation mit PC´s, EDV und Digitaluhren. Programmierbarer Baudratengenerator für Steuerungen bis 38400 Bit/Sek. Optische Anzeige auf der Frontplatte mit LED´s für Transmit Data (TD), Receive Data (RD) und RTS.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 04.980.911

Einheit: ST