Zeitbasismodul 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Mikroprozessorgesteuertes Zeitbasismodul zur Synchronisation, Parametrierung und Überwachung der kompletten Zeitdienstzentrale. Bedienung über 6 Fronttasten oder über PC/Netzwerk möglich (Datenschnittstellen und Software sind Zubehör). Mit 2-zeiligem, 16-stelligem LCD-Display zur Anzeige von Systemzeit, Datum und Menüführung. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit werden in der Regel 2 Zeitbasismodule eingesetzt (redundantes System).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.211

Einheit: ST