Schaltmodul mit 8 Relaiskontakten 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Das Schaltmodul mit 8 potentialfreien Relaiskontakten dient zur Steuerung von optischen und/oder akustischen Signalgeräten und anderen Endverbrauchern (z. B. Beleuchtungseinrichtung). Von den 8 Relaisausgängen sind 4 als Umschaltwechsler und 4 als Arbeitskontakt ausgeführt. Ein/Aus/Impuls-Schaltungen, Impulslängen von 1-59 Sekunden einstellbar. Manuelle Schaltmöglichkeit mit Schalter pro Kanal für Automatisch, Ein oder Aus. Optische Schaltanzeige pro Kanal über LED. Kontaktbelastbarkeit 230 VAC, 6 A. Es sind bis zu 8 Schaltmodule in einer Zeitdienstzentrale einsetzbar. Statuserkennung  über frontseitige LED´s.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.481

Einheit: ST