Batteriemodul 24 V/65 Ah 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Die Akkumulatoren dienen bei Netzausfall zur Stützung der Betriebsspannung und zur Spannungsversorgung der angeschlossenen Nebenuhren (Dauer ist abhängig von der Anzahl angeschlossener Nebenuhren). Die Akkus sind über einen Sicherungsautomaten gegen zu hohe Stromaufnahme gesichert. Lieferung der wartungsfreien Dryfit Akkus inkl. 19 Zoll Baugruppenträger.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.765

Einheit: ST