Handball-Anzeigetafel für den Innenbereich, 

mit LED-Textdisplay für Mannschaftsnamen.Anzeigen Hauptanzeige:<br/>- LED-Textdisplay (120 mm), gelb, alphanumerisch, zur Anzeige der Mannschaftsnamen mit bis zu 9 Zeichen je Team <br/>  (statt Folienbeschriftung HEIM und GAST) oder für Laufschrift/Werbung, Anzeige von bis zu 20 Zeichen,<br/>  (Lauf-)Texte bis 1.000 Zeichen programmierbar<br/>- Spielzeit (250 mm), 4-stellig, weiß, zeigt Minuten und Sekunden (außerhalb des Spielbetriebes mit Uhrzeitanzeige,<br/>  Quarzausführung)<br/>- Spielstand (250 mm), 3-stellig (0 bis 199) je Mannschaft, rot, zeigt das aktuelle Ergebnis<br/>- Spielperiode (200 mm), 1-stellig, grün, zeigt den aktuellen Spielabschnitt<br/>- Mannschaftsfouls (200 mm), 1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt die Gesamtfouls beim Basketball<br/>- Satzanzeige (200 mm), 1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt die gewonnenen Sätze beim Volleyball<br/>- Auszeiten, 3 Leuchtpunkte je Mannschaft, grün, zeigen genommene Auszeiten<br/>- Aufschlag, 1 LED-Pfeil je Mannschaft, rot, zeigt die Aufschlagsseite bzw. Ballbesitz<br/> <br/>Anzeigen Ergänzungsanzeige:<br/>- Spielernummern (160 mm), 3 Stück 2-stellige Anzeigen je Mannschaft, gelb, zeigen die Spielernummer zur Strafzeit<br/>- Strafzeiten (160 mm), 3 Stück 3-stellige Anzeigen je Mannschaft, rot, zeigen die Strafzeiten, abwärts zählend<br/> <br/>Gehäuse mit integrierter Hupe für Auszeiten, Pausen und Spielende (116 dB auf 1 m). Lieferung inkl. 1 Hauptbedienpult, Datenübertragung über Funk (Standard) oder kabelgebunden (Verkabelungsset ist Zubehör),  1 Handbedienteil für Start, Stop, Auszeit und Hupe, 1 PC-Tastatur zur Eingabe der Mannschaftsnamen und von (Lauf-)Texten sowie 1 Transportkoffer für Hauptbedienpult und Handbediengerät.<br/> 

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 24.676.542

Einheit: ST