LED-Digitaluhr, 4-stellig, Stunde/Minute, 

Ziffernhöhe 100 mm, Ziffernfarbe Rot,LED-Digitaluhr für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 520 x 250 x 43 mm. 1-zeilige Anzeige von Stunde und Minute, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 100 mm, Lesbarkeit ca. 40 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 42.510.951

Einheit: ST