LED-Digitaluhr, 6-stellig, Stunde/Minute/Sekunde,  

Ziffernhöhe 57 mm, Ziffernfarbe Rot, LED-Digitaluhr für innen, doppelseitig, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 150 x 75 mm, inkl. Halterung für Deckenbefestigung. 1-zeilige Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 57 mm (Sekunden optional auch mit Ziffernhöhe 38 mm lieferbar), Lesbarkeit ca. 20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontgläser. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz bzw. 12 V DC/AC (Option).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 42.511.553

Einheit: ST