Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 300 mm, 

schwarzes Kunststoffgehäuse, BalkenziffernInnenuhr, rund, schwarzes Kunststoffgehäuse, flaches Mineralglas. Batteriebetrieb 1,5 V.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 51.130.322

Einheit: ST