DCF77 Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 200 mm,  

Metallgehäuse Alu matt-geschliffen, Innenuhr, rund, einseitig, Wandbefestigung, Aluminiumgehäuse matt-geschliffen, flaches Mineralglas. Batteriebetrieb 1,5 V.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 51.190.205

Einheit: ST