Außenuhr als Funkuhr 230 V, Ø 546 mm,  

Zifferblätter weiß, arabische Zahlen, Außenuhr, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stabile Wandhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 52.732.512

Einheit: ST