LED-Digitaluhr, 4-stellig, Stunde/Minute,  

Ziffernhöhe 57 mm, Ziffernfarbe Rot, LED-Digitaluhr für innen, doppelseitig, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 320 x 150 x 75 mm, inkl. Halterung für Wandbefestigung. 1-zeilige Anzeige von Stunde und Minute, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 57 mm, Lesbarkeit ca. 20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontgläser. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz bzw. 12 V DC/AC (Option).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 83.510.552

Einheit: ST